4.事件

Supcan Chart的OnEvent( id, Event, p1, p2, p3, p4 )事件含义及参数分别如下：

Event | 含义 | p1 | p2 | p3 | p4
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Clicked | 鼠标点中某个数据项 | 系列名 | 数据项ID | 数值 | 百分比
DblClicked | 鼠标双击某个数据项 | 系列名 | 数据项ID | 数值 | 百分比
UserEvent | 全局函数 PostMessage 发出的自定义事件 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义
Device | 设备事件(如扫描仪) | Twain - 表示是扫描仪的事件 | 1 - 扫描成功 2 - 用户取消了操作 3 - 文件写入失败 4 - 未发现可用扫描仪 | 扫描仪扫描成功的文件名, 多个文件间以回车符分隔 |
CacheSaved | 全局事件，请参见全局函数 ListenEvent | 缓存的ID |  |  |